Materiaal- fabricage- constructie onderdelen keuze

Onderdelen van de BBQ:

* Onderbak (voor de kolen)
* Deksel
* Handvaten ( 3x)
* Houder voor handvat ( 3x)
* Schroeven (16x
* Moeren (23x)
* Bouten (7X)
* Deur (1x)
* Schuifluik (1x)

Fabricage:

* Onderbak: lasersnijden, kanten, lassen
* Deksel: lasersnijden, kanten, lassen
* Handvaten: frezen, schuren, branden
* Houder van het handvat: lasersnijden, kanten
* Schroeven: uitbesteden
* Moeren: uitbesteden
* Bouten: uitbesteden
* Deur: lasersnijden
* Schuifluik: lasersnijden, kanten

Materiaalkeuze

* Onderbak – plaatstaal
* Deksel- plaatstaal
* Handvaten- hout
* Houder voor handvat - plaatstaal
* Schroeven - standaard m6 x 20
* Moeren - standaard m6 x 20
* Bouten- standaard m6 x 20
* Deur - standaard m6 x 20
* Schuifluik - standaard m6 x 20